**冲洗塔(助力升降盐水架)采购要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 功能要求 | 1、性能弹力负荷开锁控制，助力提升按钮，冲洗袋可随意升降，释放按钮即可锁停在所需 的高度和压力，无需额外附加重力平衡器件，牢固稳定，内含机械辅助提升助力，便于垂 直调节所需高度； 2、清晰的刻度标尺； 3、自带设备悬挂杆件，可悬挂多个注射泵，移动过程中也可作推拉扶手； 4、安全平稳五星底座配合医用静音锁止万向脚轮。 5、主体型材：医用级高品质铝镁合金、304I不锈钢材质（无磁性、防腐蚀性、加工性能优良、密度小、重量轻）。  |
| 参数要求 | 升降杆选材：优质轴承钢直线轴，表面镀铬。高底可调节范围 1700-2500mm , 最大900mm ，单钩承重10000CC(10KG)。 |
| 配置要求 | 挂钩 四个独立升降挂钩。  |
| 其它要求 |  |