**脑干诱发电位采购要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 功能要求 | 耳鼻喉科用，需无耗材，灵敏度要大于99.9%，需能在普通办公室或病房正常使用不受电磁、环境噪声干扰。 |
| 参数要求 |  |
| 配置要求 |  |
| 其它要求 |  |