**耳鼻(阻力)诊断仪采购要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 功能要求 | 1、测量数据结果可显示呼吸变化曲线，柱状数据图及数据表格 2、可通过智能手柄，实现自动控制软件的开启和关闭 3、可通过脚踏开关，实现控制鼻阻力的开启和关闭 4、采用最新的橄揽头测量模式测量鼻道呼吸阻塞程度 5、测量用橄揽头可高温高压灭菌，保证卫生安全 6、实时显示测量曲线 7、通过 CAR 计算法得出平均测量曲线，主机内微处理器自动消除偏离数据 8、进行患者信息存档管理，将鼻阻力测量历史记录保存，测量结束后可将数据转入到电脑系统，支持手动输入病理诊断结果并打印具有病理诊断的检测报告，图表9、可输出转存到门诊信息系统。 10、可将术前、术中、术后，三次检查结果在同一张报告进行对比。 |
| 参数要求 |  |
| 配置要求 |  |
| 其它要求 | 能对接医院网络 |