**经颅多普勒采购要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 功能要求 |  |
| 参数要求 | 要求双通八深，具有多深度动态M波功能，支持颅内外血管常规检测、栓子监测等功能。报告能显示栓子图、声谱图和直方图。 |
| 配置要求 | 不少于4个探头，计算机配置要求医用一体机，打印机一台。 |
| 其它要求 |  |